**ข้อมูลทางเทคนิค**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อเครื่อง | **เครื่อง 2 รวมใน 1 อันคอยล์เลอร์ สเทรทเทินเนอร์** | | | | |
| รุ่น | GL-200H | GL-300H | GL-400H | GL-500H | GL-600H |
| ความกว้างคอยล์ | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| ความหนาคอยล์ | 0.5-4.5mm | | | | |
| ลูกกลิ้งการยืด | Φ68\*7pcs(3 up/4 down) | | | | |
| ลูกกลิ้งนำ | Φ48\*4pcs（Input 2 pcs/Output 2 pcs） | | | | |
| Coil I.D. | Φ450-530mm | | | | |
| Coil O.D. | Φ1200mm | | | | |

**ความต้องการของผู้ซื้อ:**

|  |  |
| --- | --- |
| การหีบห่อ | กล่องไม้ |
| บริการหลังการขาย | 1 ปี |
| เวลาการจัดส่ง | วันทํางาน 0-25 วัน |
| การจัดส่งสินค้า | ทางทะเล |
| เทอมการชำระเงิน | T/T L/C เงินสด หรือ อื่น ๆ |

**คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์**

|  |  |
| --- | --- |
| ใบรับรอง CE | ผ่าน |
| ความหนาคอยล์ | 0.5-4.5mm |
| สต็อก | มี |
| แบบการขยาย | โดยมือ / ไฮดรอลิค |
| ลูกค้าหลัก | Media, Haier , AUDI,DONGFENG ฯลฯ |