**ข้อมูลทางเทคนิค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อเครื่อง** | เครื่องป้อนเซอร์โว **NC** | | | | | | | | | |
| รุ่น | NCF-100 | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 | NCF-700 | NCF-800 | NCF-900 | NCF-1000 |
| ความกว้างคอยล์ ใหญ่สุด | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm |
| ความยาวการป้อน | 0-9999.99mm | | | | | | | | | |
| ความหนาคอยล์ | 0.2-3.0mm | | | | | | | | | |
| ความสูงแม่พิมพ์ล่าง | 70-180mm | | | 100-220mm | | | | | | |
| ความเร็วการป้อน | 16m/min | | | | | | | | | |
| วิธีการปล่อย | แบบเครื่องกล | | | | | | | | | |
| เซอร์โวมอเตอร์ | YASKAWA จากญี่ปุ่น | | | | | | | | | |
| PLC | Delta จากไต้หวัน | | | | | | | | | |
| มนุษย์-เครื่อง อินเตอร์เฟซ | WEINVIEW จากไต้หวัน | | | | | | | | | |
| วิธีควบคุม | ตู้ควบคุมไฟฟ้าและกล่องสวิตช์โดยมือ | | | | | | | | | |
| วิธีไดรฟ์ | เกียร์คู่ | | | | | | | | | |

**ความต้องการของผู้ซื้อ:**

|  |  |
| --- | --- |
| การหีบห่อ | กล่องไม้ |
| บริการหลังการขาย | 1 ปี |
| เวลาการจัดส่ง | วันทํางาน 1-15 วัน |
| การจัดส่งสินค้า | ทางทะเล |
| เทอมการชำระเงิน | T/T L/C เงินสด หรือ อื่น ๆ |

**คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์**

|  |  |
| --- | --- |
| มอเตอร์ | YASKAWA |
| PLC | Mitsubishi |
| มนุษย์-เครื่อง อินเตอร์เฟซ | Weinview |
| ไดร์เวอร์ | YASKAWA |
| ใบรับรอง CE | ผ่าน |
| วิธีการป้อน | อัตโนมัติ |
| วิธีควบคุมการป้อน | มอเตอร์เซอร์โวด้วย PLC |
| แบริ่ง | NSK ญี่ปุ่น |
| กระบอกลม | CKD ญี่ปุ่น |
| ลูกค้าหลัก | Media, Haier , AUDI,DONGFENG ฯลฯ |