**Donnée technique:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom** | **Uncoiler et Lisseur machine 2 en 1** | | | | |
| **Modèle** | GL-200 | GL-300 | GL-400 | GL-500 | GL-600 |
| **largeur Matériel** | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Épaisseur de bobine | 0.3-3.2mm | | | | |
| Rouleau de redressement | Φ48\*7pcs(3/4) | | | | |
| Coil I.D. | Φ450-530mm | | | | |
| Coil O.D. | Φ1200mm | | | | |
| weight Coil | 800kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2000kg |

**Exigence d’acheteur**

|  |  |
| --- | --- |
| Emballage | Caisse en bois |
| Service après-vente | 1 an |
| Délai de livraison | 0-25 journées de travail |
| Manière d’expédition | Transport maritime |
| Mode de payement | T/T L/C En Espèces ou autre |

**Attribut de produit**

|  |  |
| --- | --- |
| Certificat CE | Obtenu |
| Épaisseur de bobine | 0.4-3.2mm |
| Stock | Avec |
| Moyen d’expansion | Manuel/hydraulique |
| Grand client | Media, Haier, AUDI, DONGFENG etc. |