Product name: Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine, Model: GLK3

Наименование продукта: Машина с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1, Модель: GLK3

Feature and advantage:

Особенность и преимущество:

1. Save factory area. 3 machines together one.

1. Экономится территория завода. 3 машины в одной.

1. High precision:+/-0.05 mm

2. Высокая точность: +/-0,05 мм

1. Suitable for material thickness: 0.2-3.2 mm.

3. Подходит для материала толщиной 0,5-4,5 мм.

1. Suitable for all kinds of metal coil automatic straightening and feeding, easy to operate.

4. Подходит для автоматического выпрямления и подачи всех видов металлических катушек, проста в эксплуатации.

1. Suitable for metal parts, electron, electrical appliance, toy and auto parts continuous pressing production, straightening and feeding.

5. Подходит для непрерывного прессования, выпрямления и подачи металлических деталей, электрона, электрических приборов, миниатюрных и автомобильных запчастей.

1. Japan servo motor, PLC and other electrical parts, with little malfunction and long using time. High quality, lowest maintenance.

6. Японский серводвигатель, ПЛК и другие электрические детали с небольшой неисправностью и длительным временем пользования. Высокое качество, минимальное техническое обслуживание.

1. Can feed different length at the time, easy operation, safe and high stability.

7. Может подавать разные длины в одно и тоже время. Проста в эксплуатации, надёжна и очень стабильна.

1. We can customize the machine.

8. Мы можем изготовить машину на заказ.

1. Fast speed: 20 m/min.

9. Высокая скорость: 20 м/мин

1. Coil car, pressing arm, conveyer belt, shearing machine, oiling machine etc. for choosing.
2. Подъёмно-передвижная тележка, прижимной хобот, конвейерная лента, механические ножницы, промасливающая машина и др. на выбор.

Introduction

Введение

1. Shenzhen Honger Machine Equipment Co., Ltd are professional Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine in China. We are the only own international advanced big CNC that include FPW & VMC. The best quality best price Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine manufacturer in Guangdong.

1. ООО «Машинное оборудование Шэньчжэнь Хунэр» является профессионалом в производстве машины с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 в Китае. Мы единственные, у которых есть свой международный передовой большой ЧПУ, который включает расширения файлов FPW и VMC. Производитель машины с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 с лучшим качеством и выгодной ценой находится в пр. Гуандун.

1. Our Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine speed can reach 0-20m/min. Precision is better than +/-0.05mm.And suitable all kinds of metal coil.

2. Скорость нашей машины с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 может достигать 0-20 м/мин. Точность более чем +/-0,05 мм. Подходит для всех видов металллических катушек.

1. Our Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine is suitable 0.5-3.2mm thickness all metal coil feeding.

3. Наша машина с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 подходит для подачи всех металлических катушек толщиной 0.5-4,25мм.

1. Our Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine widely used to computer, mobile phone, automobile industry, appliances manufacturing, medical apparatus and instruments, hardware & Metal parts etc industry.

4. Наша машина с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 широко используется для компьютеров, мобильных телефонов, в автомобильной промышленности, для производства приборов, для медицинских аппаратов и инструментов, для аппаратного обеспечения, металлических деталей и других отраслей промышленности.

Technical data:

Технические данные:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name  Наименование | **Uncoiler Straightener and Servo Feeder Machine 3 in 1**  **Машина с разматывателем, выпрямителем и подающим** **устройством с сервоприводом 3 в 1** | | | | | |
| Model  Модель | GLK2-400 | | | GLK3-600 | GLK3-800 | GLK3-1000 |
| Material strength  Прочность материала | b≤392Mpa σs≤245Mpa  b≤392 мПа σs≤245 мПа | | | | | |
| Material width  Ширина материала |  | 50-400mm  70-400 мм | | 50-500mm  70-600 мм | 50-600mm  70-800 мм | 50-700mm  70-1000 мм |
| Applicable material thickness  Применяемая толщина материала | 0.3-3.2mm  0,5-4,5 мм | | | | | |
| Feeding length  Длина подачи | 0-9999.99mm  0-9999,99 мм | | | | | |
| Inside coil diameter  Внутренний диаметр катушки | Φ508mm  Φ508 мм | | | | | |
| Max. coil outside diameter  Максимальный наружный диаметр катушки | Φ1200mm  Φ1200 мм | | | | | |
| Max. coil weight  Максимальный вес катушки | 2000KG  3000 кг | | 3000KG  3000 кг | | 5000KG  5000 кг | 5000KG  5000 кг |
| Max. feeding speed  Максимальная скорость подачи | 22m/min  22 м/мин | | | | | |
| Expansion style  Вид расширения | Hydraulic expansion  Гидравлическое расширение | | | | | |
| Pressing way  Способ прессования | With pressing arm  С прижимным хоботом | | | | | |
| Straightener roller  Ролики выпрямителя | 11 Pieces , top6/bottom 5,Φ48mm  7 штук, 4 наверху/3внизу, Φ68 мм | | | | | |
| Power  Мощность | AC380V±10%，50HZ ±2% , (can be changed according to your requirement)  Переменный ток 380 В±10%，50 Гц ±2% (может меняться согласно вашим требованиям) | | | | | |
| Pneumatic pressure  Пневматическое давление | 0.5Mpa  0,5 мПа | | | | | |
| Running direction  Направление вращения | From left to right  Слева направо | | | | | |

1. Buyer requirement:

4.Требования покупателя

|  |  |
| --- | --- |
| Package  Упаковка | Wooden case  Деревянный ящик |
| After-Sale service  Послепродажное обслуживание | 1 -2Years  1 года |
| Delivery time  Срок доставки | 30-45 workdays  30-45 рабочих дней |
| Shipping way  Способ транспортировки | Ocean shipping  Транспортировка по морю |
| Payment term  Средства платежа | T/T L/C Cash or other  Банковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое |

1. Machine parts brand:

5.Марки частей машины:

|  |  |
| --- | --- |
| Motor  Двигатель | YASKAWA  YASKAWA |
| Man-machine interface  Человеко-машинный интерфейс | Mitsubishi  Mitsubishi |
| CE Certificate  Европейский сертификат соответствия | Passed  Пройден |
| Coil loading way  Способ нагрузки катушки | Coil car  Подъёмно-передвижная тележка |
| Feeding control way  Способ управления подачей | Servo motor with PLC  Серводвигатель с ПЛК |
| Air cylinder  Воздушный цилиндр | Japan CKD  Japan CKD |
| PLC  ПЛК | Mitsubishi  Mitsubishi |
| Driver  Привод | YASKAWA  YASKAWA |
| Feeding way  Способ подачи | Automatic  Автоматический |
| Expansion way  Способ расширения | Hydraulic  Гидравлический |
| Bearing  Подшипник | Japan NSK  Japan NSK |
| Big customer  Крупный покупатель | Midea, Haier, AUDI, DONGFENG etc.  Midea, Haier, AUDI, DONGFENG и др. |