Product name: Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine, Model: GLK2

Наименование продукта: Машина с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1, Модель: GLK5

Feature and advantage:

Особенность и преимущество:

1. Save factory area. 3 machines together one.

1. Экономится территория завода. 3 машины в одной.

1. High precision:+/-0.05 mm

2. Высокая точность: +/-0,05 мм

1. Suitable for material thickness: 0.-3.2 mm.

3. Подходит для материала толщиной 0,8-9,0 мм.

1. Suitable for all kinds of metal coil automatic straightening and feeding, easy to operate.

4. Подходит для автоматического выпрямления и подачи всех видов металлических катушек, проста в эксплуатации.

1. Suitable for metal parts, electron, electrical appliance, toy and auto parts continuous pressing production, straightening and feeding.

5. Подходит для непрерывного прессования, выпрямления и подачи металлических деталей, электрона, электрических приборов, миниатюрных и автомобильных запчастей.

1. Japan servo motor, PLC and other electrical parts, with little malfunction and long using time. High quality, lowest maintenance.

6. Японский серводвигатель, ПЛК и другие электрические детали с небольшой неисправностью и длительным временем пользования. Высокое качество, минимальное техническое обслуживание.

1. Can feed different length at the time, easy operation, safe and high stability.

7. Может подавать разные длины в одно и тоже время. Проста в эксплуатации, надёжна и очень стабильна.

1. We can customize the machine.

8. Мы можем изготовить машину на заказ.

1. Fast speed: 20 m/min.

9. Высокая скорость: 20 м/мин

1. Coil car, pressing arm, conveyer belt, shearing machine, oiling machine etc. for choosing.

10. Подъёмно-передвижная тележка, прижимной хобот, конвейерная лента, механические ножницы, промасливающая машина и др. на выбор.

Introduction

Введение

1. Shenzhen Honger Machine Equipment Co., Ltd are professional Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine in China. We are the only own international advanced big CNC that include FPW & VMC. The best quality best price Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine manufacturer in Guangdong.

1. ООО «Машинное оборудование Шэньчжэнь Хунэр» является профессионалом в производстве машины с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 в Китае. Мы единственные, у которых есть свой международный передовой большой ЧПУ, который включает расширения файлов FPW и VMC. Производитель машины с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 с лучшим качеством и выгодной ценой находится в пр. Гуандун.

1. Our Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine speed can reach 0-20m/min. Precision is better than +/-0.05mm.And suitable all kinds of metal coil.

2. Скорость нашей машины с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 может достигать 0-22 м/мин. Точность более чем +/-0,05 мм. Подходит для всех видов металллических катушек.

1. Our Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine is suitable 0-3.2mm thickness all metal coil feeding.

3. Наша машина с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 подходит для подачи всех металлических катушек толщиной 0-9,0 мм.

1. Our Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine widely used to computer, mobile phone, automobile industry, appliances manufacturing, medical apparatus and instruments, hardware & Metal parts etc industry.

4. Наша машина с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 широко используется для компьютеров, мобильных телефонов, в автомобильной промышленности, для производства приборов, для медицинских аппаратов и инструментов, для аппаратного обеспечения, металлических деталей и других отраслей промышленности.

4.Technical data:

4.Технические данные:

|  |  |
| --- | --- |
| **Name**Наименование | **Uncoiler Straightener and Servo Feeder Machine 3 in 1****Decoiler Выпрямитель и серво питатель машина 3 в 1** |
| ModelМодель | GLK5-600 | GLK5-800 | GLK5-1000 | GLK5-1300 |
| Coil width (mm)ширина катушки (мм) | 70～600 | 70～800 | 70～1000 | 70～1300 |
| Coil thickness (mm)Толщина катушки (мм) | 0.8-9.0 |
| Max.Coil Weight(kgMax.Coil Вес (кг)) | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 |
| Coil I.D.(mm)Катушка И.Д. (мм) | 508 |
| Coil O.D.(mm)Катушка И.Д. (мм) | 1400 |
| Max.Line Speed(m/min)Max.Line Скорость (м / мин) | 22 |
| Feed Accuracy(mm)Подача Точность (мм) | ±0.15 |
| Work RollerРабота Roller | Upper5/Lower4Верхний / Нижний 4 |
| Number of Feed RollerКоличество ролика подачи | 1 |
| Back pressure Roller.Назад прижимного вала | ProvidedПредоставлена |
| Feed level(mm)Уровень подачи (мм) | 1200±100 |
| Power SupplyИсточник питания | AC220V 50HZ/AC380V 50HZ |

5.Buyer requirement:

5.Требования покупателя

|  |  |
| --- | --- |
| PackageУпаковка | Wooden caseДеревянный ящик |
| After-Sale serviceПослепродажное обслуживание | 1 -2Years1-2 года |
| Delivery timeСрок доставки | 30-45 workdays30-45 рабочих дней |
| Shipping wayСпособ транспортировки | Ocean shippingТранспортировка по морю |
| Payment termСредства платежа | T/T L/C Cash or otherБанковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое |

6.Machine parts brand:

6.Марки частей машины:

|  |  |
| --- | --- |
| MotorДвигатель | YASKAWAYASKAWA |
| Man-machine interfaceЧеловеко-машинный интерфейс  | MitsubishiMitsubishi |
| CE CertificateЕвропейский сертификат соответствия | PassedПройден |
| Coil loading wayСпособ нагрузки катушки | Coil carПодъёмно-передвижная тележка |
| Feeding control wayСпособ управления подачей | Servo motor with PLCСерводвигатель с ПЛК |
| Air cylinderВоздушный цилиндр | Japan CKDJapan CKD |
| PLCПЛК | MitsubishiMitsubishi |
| DriverПривод | YASKAWAYASKAWA |
| Feeding wayСпособ подачи | AutomaticАвтоматический |
| Expansion wayСпособ расширения | Hydraulic Гидравлический |
| BearingПодшипник | Japan NSKJapan NSK |
| Big customerКрупный покупатель  | Midea, Haier, AUDI, DONGFENG etc.Midea, Haier, AUDI, DONGFENG и др. |