**Technische Daten:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **NC Servo Feeder Maschine** | | | | | | | | | |
| Modell | NCF-100 | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 | NCF-700 | NCF-800 | NCF-900 | NCF-1000 |
| Max. Spule Breite | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm |
| Vorschublänge | 0-9999.99mm | | | | | | | | | |
| Spule Dicke | 0.2-3.0mm | | | | | | | | | |
| Unterform Höhe | 70-180mm | | | 100-220mm | | | | | | |
| Vorschubgeschwindigkeit | 16m/min | | | | | | | | | |
| Auslösemethode | mechanisch | | | | | | | | | |
| Servo Motor | YASKAWA aus Japan | | | | | | | | | |
| PLC | Delta aus Taiwan | | | | | | | | | |
| Mensch-Maschine-Schnittstelle | WEINVIEW aus Taiwan | | | | | | | | | |
| Steuermethode | Elektro-Schaltschrank und Handschalterkasten | | | | | | | | | |
| Treibmethode | Doppelgetriebe | | | | | | | | | |

Anforderung von Käufern

|  |  |
| --- | --- |
| Paket | Holzkiste |
| Service nach dem Verkauf | 1Jahr |
| Lieferzeit | 1-15 Arbeitstage |
| Transportmethode | Seeschifffahrt |
| Zahlungsfrist | T / T L / C Bargeld oder andere |

**Produkt Attribut**

|  |  |
| --- | --- |
| Motor | YASKWA |
| PLC | Mitsubishi |
| Mensch-Maschine-Schnittstelle | Weinview |
| Treiber | YASKAWA |
| CE Zertifikat | bestanden |
| Füttern Methode | automatisch |
| Füttern Steuermethode | Servomotor mit PLC |
| Lager | Japan NSK |
| Luftzylinder | Japan CKD |
| Großkunden | Media, Haier , AUDI,DONGFENG usw. |