Технические данные:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | **Машина с разматывателем, выпрямителем и подающим** **устройством с сервоприводом 3 в 1** | | | | |
| Модель | GLK2-400 | | GLK3-600 | GLK3-800 | GLK3-1000 |
| Прочность материала | b≤392 мПа σs≤245 мПа | | | | |
| Ширина материала | 70-400 мм | | 70-600 мм | 70-800 мм | 70-1000 мм |
| Применяемая толщина материала | 0,5-4,5 мм | | | | |
| Длина подачи | 0-9999,99 мм | | | | |
| Внутренний диаметр катушки | Φ508 мм | | | | |
| Максимальный наружный диаметр катушки | Φ1200 мм | | | | |
| Максимальный вес катушки | 3000 кг | 3000 кг | | 5000 кг | 5000 кг |
| Максимальная скорость подачи | 22 м/мин | | | | |
| Вид расширения | Гидравлическое расширение | | | | |
| Способ прессования | С прижимным хоботом | | | | |
| Ролики выпрямителя | 7 штук, 4 наверху/3внизу, Φ68 мм | | | | |
| Мощность | Переменный ток 380 В±10%，50 Гц ±2% (может меняться согласно вашим требованиям) | | | | |
| Пневматическое давление | 0,5 мПа | | | | |
| Направление вращения | Слева направо | | | | |

Требования покупателя

|  |  |
| --- | --- |
| Упаковка | Деревянный ящик |
| Послепродажное обслуживание | 1 года |
| Срок доставки | 30-45 рабочих дней |
| Способ транспортировки | Транспортировка по морю |
| Средства платежа | Банковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое |

Марки частей машины:

|  |  |
| --- | --- |
| Двигатель | YASKAWA |
| Человеко-машинный интерфейс | Mitsubishi |
| Европейский сертификат соответствия | Пройден |
| Способ нагрузки катушки | Подъёмно-передвижная тележка |
| Способ управления подачей | Серводвигатель с ПЛК |
| Воздушный цилиндр | Japan CKD |
| ПЛК | Mitsubishi |
| Привод | YASKAWA |
| Способ подачи | Автоматический |
| Способ расширения | Гидравлический |
| Подшипник | Japan NSK |
| Крупный покупатель | Midea, Haier, AUDI, DONGFENG и др. |