**Технические данные:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **имя** | **Высокая скорость питателя ролик** | | | | |
| **Модель** | **ширина катушки (мм)** | **Длина подачи (мм)** | **(mm)**  **Толщина катушки (мм)** | **(mm)**  **Высота Нижняя форма (мм)** | **(Ton)**  **Пресс-машина емкость (Ton)** |
| RF-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 |
| RF-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 |
| RF-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 |
| RF-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 |
| RF-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 |
| RF-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 |
| RF-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 |
| RF-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 |
| RF-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 |
| RF-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 |
| RF-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 |
| RF-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 |
| RF-1320NS | 130 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 |
| RF-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 |
| RF-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 |
| RF-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 |

**Требование покупателя:**

|  |  |
| --- | --- |
| Упаковка | Деревянный ящик |
| Послепродажное обслуживание | 1 год |
| Срок доставки | 1-10 рабочих дней |
| Способ транспортировки | Транспортировка по морю |
| Средства платежа | Банковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое |

**Атрибут продукта**

|  |  |
| --- | --- |
| Питание | Нет |
| Высокая скорость | 600 двойных ходов/минуту |
| Высокая точность | +/-0,01 мм |
| Способ подачи | Автоматический |
| Способ управления подачей | Пресс-машина |
| Крупный покупатель | Midea, Haier, AUDI, DONGFENG и др. |