**Donnée technique:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom** | **Machine de Servo chargeur** | | | | |
| Modèle | RNC-100 | RNC-200 | RNC-300 | RNC-400 | RNC-500 |
| Largeur de bobine max | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm |
| Épaisseur de bobine | 0-9999.99mm | | | | |
| Hauteur de moul bas | 0.1-1.6mm | | | | |
| Vitesse d’alimentation | 70-180mm | | | 100-220mm | |
| Capacité d’alimentation (W x T) (mm) | 16m/min | | | | |
| Moyen de sortie | Mécanique | | | | |
| Servo moteur | YASKAWA du Japon | | | | |
| API | Delta de Taiwan | | | | |
| Interface homme-machine | WEINVIEW de Taiwan | | | | |
| Moyen de contrôle | Cabinet de contrôle électrique et boîte de commutation manuelle | | | | |

**Exigence d’acheteur**

|  |  |
| --- | --- |
| Emballage | Caisse en bois |
| Service après-vente | 1 an |
| Délai de livraison | 1-15 journées de travail |
| Manière d’expédition | Transport maritime |
| Mode de payement | T/T L/C En Espèces ou autre |

**Attribut de produit**

|  |  |
| --- | --- |
| Moteur | YASKWA |
| API | Mitsubishi |
| Interface homme-machine | Weinview |
| Actionneur | YASKAWA |
| Certificat CE | Obtenu |
| Moyen d’alimentation | Automatique |
| Moyen de contrôle d’alimentation | Servo moteur avec API |
| Palier | Japon NSK |
| Cylindre d’air | Japon CKD |
| Grand client | Media, Haier, AUDI, DONGFENG etc. |