**1. Product name: Uncoiler Straightener 2 in 1 Machine, Model: GL**

**1. Наименование продукта: Машина с разматывателем и выпрямителем 2 в 1, Модель: GL**

**2. Introduction**

**2. Введение**

* Shenzhen Honger Machine Equipment Co., Ltd are professional Uncoiler Straightener 2 in 1 Machine in China. We are the only own international advanced big CNC that include FPW & VMC. The best quality best price Uncoiler Straightener 2 in 1 Machine manufacturer in Guangdong.
* ООО «Машинное оборудование Шэньчжэнь Хунэр» является профессионалом в производстве машины с разматывателем и выпрямителем 2 в 1 в Китае. Мы единственные, у которых есть свой международный передовой большой ЧПУ, который включает расширения файлов FPW и VMC. Производитель машины с разматывателем и выпрямителем 2 в 1 с лучшим качеством и выгодной ценой находится в пр. Гуандун.
* Our Uncoiler Straightener 2 in 1 Machine speed can reach 0-16m/min. And suitable all kinds of metal coil Straightening.
* Скорость нашей машины с разматывателем и выпрямителем 2 в 1 может достигать 0-16 м/мин. Подходит для выпрямления всех видов металлических катушек.
* Our Uncoiler Straightener 2 in 1 Machine is suitable 0-1.5mm thickness all metal coil straightening.
* Наша машина с разматывателем и выпрямителем 2 в 1 подходит для выпрямления всех металлических катушек толщиной 0-3,2 мм.
* Our Uncoiler Straightener 2 in 1 Machine widely used to computer, mobile phone, automobile industry, appliances manufacturing, medical apparatus and instruments, hardware & Metal parts etc industry.

* Наша машина с разматывателем и выпрямителем 2 в 1 широко используется для компьютеров, мобильных телефонов, в автомобильной промышленности, для производства приборов, для медицинских аппаратов и инструментов, для аппаратного обеспечения, металлических деталей и других отраслей промышленности.
1. **Feature and advantage:**

**3. Особенность и преимущество:**

* Save factory area. 2 machines together one.
* Экономит территорию завода. 2 машины в одной.
* Suitable for material thickness: 0.1-1.5mm.
* Подходит для материала толщиной 0,4-3,2 мм.
* Suitable for all kinds of metal coil automatic straightening, easy to operate.
* Подходит для автоматического выпрямления всех видов металлических катушек, проста в эксплуатации.
* Suitable for metal parts, electron, electrical appliance, toy and auto parts continuous pressing production, straightening.
* Подходит для непрерывного прессования и выпрямления металлических деталей, электрона, электрических приборов, миниатюрных и автомобильных запчастей.
* The cheapest price machine, High quality, lowest maintenance.
* Самая недорогая машина, высокое качество, минимальное техническое обслуживание.
* We can customize the machine.
* Мы можем изготовить машину на заказ.
* Fast speed: 0-22m/min.
* Высокая скорость: 0-16 м/мин.
* Coil car, pressing arm etc. for choosing.
* Подъёмно-передвижная тележка, прижимной хобот и др. на выбор.
1. **Technical data:**
2. **Технические данные:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name****имя** | **Uncoiler and Straightener machine 2 in 1** **Машина с разматывателем и выпрямителем 2 в 1** |
| Model**Модель** | GL-200 | GL-300 | GL-400 | GL-500 | GL-600 |
| Material widthШирина материала | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Coil thicknessтолщина катушки | 0.3-3.2мм |
| Straightener rollerВыпрямитель ролик | Φ48\*7pcs(3/4) |
| Coil I.D.Катушка И.Д. | Φ450-530мм |
| Coil O.D.Катушка Н.Д. | Φ1200мм |
| Coil weightвес рулона | 800кг | 1000кг | 1500кг | 2000кг | 2000кг |

1. **Buyer requirement:**

**5. Требование покупателя:**

|  |  |
| --- | --- |
| PackageУпаковка | Wooden caseДеревянный ящик |
| After-Sale serviceПослепродажное обслуживание | 1 Year1 год |
| Delivery timeСрок доставки | 0-25workdays0-25 рабочих дней |
| Shipping wayСпособ транспортировки | Ocean shippingТранспортировка по морю |
| Payment termСредства платежа | T/T L/C Cash or otherБанковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое |

1. **Product attribute**

**6. Атрибут продукта**

|  |  |
| --- | --- |
| CE CertificateЕвропейский сертификат соответствия | PassedПройден |
| Coil thicknessШирина катушки | 0.1-1.5mm0,4-3,2 мм |
| StockЗапас | WithС |
| Expansion wayСпособ расширения | Manual or hydraulicРучной или гидравлический |