**Technische Daten:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Standard-Uncoiler / Decoiler Maschine | | | | | |
| Modell | MT-200 | MT-300 | MT-400 | MT-500 | MT-600 | MT-800 |
| Max.Coil Breite | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 800mm |
| Coil Dicke | 0.35-1.6mm | | | | | |
| Coil I.D. | 450-530mm | | | | | |
| Coil O.D. | 1200mm | | | | | |
| Coilgewicht | 500kg | 800kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2000kg |

Anforderung von Käufern

|  |  |
| --- | --- |
| Paket | Holzkiste |
| Service nach dem Verkauf | 1Jahre |
| Lieferzeit | 0-10 Arbeitstage |
| Transportmethode | Seeschifffahrt |
| Zahlungsfrist | T / T L / C Bargeld oder andere |

**Produkt Attribut**

|  |  |
| --- | --- |
| CE Zertifikat | bestanden |
| Coilgewicht | 0-800mm |
| Stock | Mit |
| Expansion Weg | Manuell oder hydraulisch |
| Großkunden | Media, Haier , AUDI,DONGFENG usw. |