**Technische Daten:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** | **Doppel Gruppe Präzisions-Strecker-Maschine** |
| Modell | STL-150 | STL-200 | STL-300 |
| Breite max (mm) | 150mm | 200mm | 300mm |
| Dicke (mm) | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 |
| Richtroller |  Erste Gruppe Φ20\*6pcs 3/3 (up/down) Zweite Gruppe Φ20\*19pcs 9/10 (up/down) |
| Geschwindigkeit | 0-16m/min |
| Motor | 0.5HP | 1HP | 1HP |
| Stromspannung | AC220V/ AC415V |
| Gewicht der Maschine | 180KG | 200KG | 180KG |

Anforderung von Käufern

|  |  |
| --- | --- |
| Paket | Holzkiste  |
| Service nach dem Verkauf | 1Jahr |
|  Lieferzeit | 0-25 Arbeitstage |
| Transportmethode | Seeschifffahrt  |
| Zahlungsfrist | T / T L / C Bargeld oder andere |

**Produkt Attribut**

|  |  |
| --- | --- |
| CE Zertifikat | bestanden |
| Spule Dicke | 0.1-0.6mm |
| Stock | nein |
| Großkunden | Media, Haier , AUDI,DONGFENG usw. |