**Technical data:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Double side Uncoiler machine** |
|  Модель |  | DBMT-150 | DBMT-200 | DBMT-300 | DBMT-400 |
| катушка ширина | мм | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Максимум. вес рулона | Кг | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Катушка Н.Д. | мм | Φ460-540 | Φ460-540 | Φ460-540 | Φ460-540 |
| Катушка Н.Д. | мм | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 |  Φ1200 |
| скорость | 16м / мин |

**Требование покупателя:**

|  |  |
| --- | --- |
| Упаковка | Деревянный ящик |
| Послепродажное обслуживание | 1 год |
| Срок доставки | 0-10 рабочих дней |
| Способ транспортировки | Транспортировка по морю |
| Средства платежа | Банковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое |

**Атрибут продукта**

|  |  |
| --- | --- |
| Европейский сертификат соответствия | Пройден |
| Ширина катушки | 0-200 мм |
| Запас | С |
| Расширительный путь | Руководство |
| Крупный покупатель | Midea, Haier, AUDI, DONGFENG и др. |