Product name: Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine, Model: GLK2

Наименование продукта: Машина с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1, Модель: GLK4

Feature and advantage:

Особенность и преимущество:

1. Save factory area. 3 machines together one.

1. Экономится территория завода. 3 машины в одной.

1. High precision:+/-0.05 mm

2. Высокая точность: +/-0,05 мм

1. Suitable for material thickness: 0.5-6.20mm.

3. Подходит для материала толщиной 0,5-6,0 мм.

1. Suitable for all kinds of metal coil automatic straightening and feeding, easy to operate.

4. Подходит для автоматического выпрямления и подачи всех видов металлических катушек, проста в эксплуатации.

1. Suitable for metal parts, electron, electrical appliance, toy and auto parts continuous pressing production, straightening and feeding.

5. Подходит для непрерывного прессования, выпрямления и подачи металлических деталей, электрона, электрических приборов, миниатюрных и автомобильных запчастей.

1. Japan servo motor, PLC and other electrical parts, with little malfunction and long using time. High quality, lowest maintenance.

6. Японский серводвигатель, ПЛК и другие электрические детали с небольшой неисправностью и длительным временем пользования. Высокое качество, минимальное техническое обслуживание.

1. Can feed different length at the time, easy operation, safe and high stability.

7. Может подавать разные длины в одно и тоже время. Проста в эксплуатации, надёжна и очень стабильна.

1. We can customize the machine.

8. Мы можем изготовить машину на заказ.

1. Fast speed: 20 m/min.

9. Высокая скорость: 20 м/мин

1. Coil car, pressing arm, conveyer belt, shearing machine, oiling machine etc. for choosing.

10. Подъёмно-передвижная тележка, прижимной хобот, конвейерная лента, механические ножницы, промасливающая машина и др. на выбор.

Introduction

Введение

1. Shenzhen Honger Machine Equipment Co., Ltd are professional Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine in China. We are the only own international advanced big CNC that include FPW & VMC. The best quality best price Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine manufacturer in Guangdong.

1. ООО «Машинное оборудование Шэньчжэнь Хунэр» является профессионалом в производстве машины с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 в Китае. Мы единственные, у которых есть свой международный передовой большой ЧПУ, который включает расширения файлов FPW и VMC. Производитель машины с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 с лучшим качеством и выгодной ценой находится в пр. Гуандун.

1. Our Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine speed can reach 0-22m/min. Precision is better than +/-0.05mm.And suitable all kinds of metal coil.

2. Скорость нашей машины с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 может достигать 0-22 м/мин. Точность более чем +/-0,05 мм. Подходит для всех видов металллических катушек.

1. Our Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine is suitable 0-3.2mm thickness all metal coil feeding.

3. Наша машина с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 подходит для подачи всех металлических катушек толщиной 0-6,0 мм.

1. Our Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine widely used to computer, mobile phone, automobile industry, appliances manufacturing, medical apparatus and instruments, hardware & Metal parts etc industry.

4. Наша машина с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 широко используется для компьютеров, мобильных телефонов, в автомобильной промышленности, для производства приборов, для медицинских аппаратов и инструментов, для аппаратного обеспечения, металлических деталей и других отраслей промышленности.

Technical data:

Технические данные:

|  |  |
| --- | --- |
| NameНаименование | **Uncoiler Straightener and Servo Feeder Machine 3 in 1****Машина с разматывателем, выпрямителем и подающим** **устройством с сервоприводом 3 в 1** |
| Model Модель | GLK4-400 | GLK4-600 | GLK4-800 | GLK4-1000 | GLK4-1300 |
| Material strengthПрочность материала | b≤392Mpa σs≤245Mpab≤392 мПа σs≤245 мПа |
| Material widthШирина материала | 50-300mm70-400 мм | 50-400mm70-600 мм | 50-600mm70-800 мм | 50-700mm70-1000 мм | 50-800mm70-1300 мм |
| Applicable material thicknessПрименяемая толщина материала | 0.3-3.2mm0,6-6,0 мм |
| Feeding lengthДлина подачи | 0-9999.99mm0-9999,99 мм |
| Inside coil diameterВнутренний диаметр катушки | Φ508mmΦ508 мм |
| Max. coil outside diameterМаксимальный наружный диаметр катушки | Φ1200mmΦ1400 мм |
| Max. coil weightМаксимальный вес катушки | 2000KG5000 кг | 3000KG5000 кг | 5000KG 5000 кг | 5000KG7000 кг | 5000KG7000 кг |
| Max. feeding speedМаксимальная скорость подачи | 22m/min22 м/мин |
| Expansion styleВид расширения | Hydraulic expansionГидравлическое расширение |
| Pressing wayСпособ прессования | With pressing armС прижимным хоботом |
| Straightener rollerРолики выпрямителя | 11 Pieces , top6/bottom 3,Φ48mm11 штук, 4 наверху/3 внизу,  |
| PowerМощность | AC380V±10%，50HZ ±2% , (can be changed according to your requirement)Переменный ток 380 В±10%，50 Гц ±2% (может меняться согласно вашим требованиям) |
| Pneumatic pressureПневматическое давление | 0.5Mpa0,5 мПа |
| Running directionНаправление вращения |  From left to rightСлева направо |

1. Buyer requirement:

4.Требования покупателя

|  |  |
| --- | --- |
| PackageУпаковка | Wooden caseДеревянный ящик |
| After-Sale serviceПослепродажное обслуживание | 1 -2Years1 года |
| Delivery timeСрок доставки | 30-65 workdays30-45 рабочих дней |
| Shipping wayСпособ транспортировки | Ocean shippingТранспортировка по морю |
| Payment termСредства платежа | T/T L/C Cash or otherБанковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое |

1. Machine parts brand:

5.Марки частей машины:

|  |  |
| --- | --- |
| MotorДвигатель | YASKAWAYASKAWA |
| Man-machine interfaceЧеловеко-машинный интерфейс  | MitsubishiMitsubishi |
| CE CertificateЕвропейский сертификат соответствия | PassedПройден |
| Coil loading wayСпособ нагрузки катушки | Coil carПодъёмно-передвижная тележка |
| Feeding control wayСпособ управления подачей | Servo motor with PLCСерводвигатель с ПЛК |
| Air cylinderВоздушный цилиндр | Japan CKDJapan CKD |
| PLCПЛК | MitsubishiMitsubishi |
| DriverПривод | YASKAWAYASKAWA |
| Feeding wayСпособ подачи | AutomaticАвтоматический |
| Expansion wayСпособ расширения | Hydraulic Гидравлический |
| BearingПодшипник | Japan NSKJapan NSK |
| Big customerКрупный покупатель  | Midea, Haier, AUDI, DONGFENG etc.Midea, Haier, AUDI, DONGFENG и др. |