**Technische Daten:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Uncoiler und Glätteisen Maschine 2 in 1 | | | | |
| Modell | GL-200 | GL-300 | GL-400 | GL-500 | GL-600 |
| Materialbreite | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Coil Dicke | 0.3-3.2mm | | | | |
| Glätteisen Rolle | Φ48\*7pcs(3/4) | | | | |
| Coil I.D. | Φ450-530mm | | | | |
| Coil O.D. | Φ1200mm | | | | |
| Coilgewicht | 800kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2000kg |

Anforderung von Käufern

|  |  |
| --- | --- |
| Paket | Holzkiste |
| Service nach dem Verkauf | 1 Jahr |
| Lieferzeit | 0-25 Arbeitstage |
| Transportmethode | Seeschifffahrt |
| Zahlungsfrist | T / T L / C Bargeld oder andere |

**Produkt Attribut**

|  |  |
| --- | --- |
| CE Zertifikat | bestanden |
| Spule Dicke | 0.4-3.2mm |
| Stock | mit |
| Expansionsmethode | Manuell or Hydraulik |
| Großkunden | Media, Haier , AUDI,DONGFENG usw |