**Technische Daten:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** | **C-Typ Hochgeschwindigkeit Press Maschine** |
| Modell | C-25 | **C-45** |
| Kapazität | 25Ton | **45Ton** |
| Hub vom Gleiten | 20mm | 25mm | 30mm | **25mm** | 30mm | 40mm |
| Geschwindigkeit(SPM) | **200-1000** | **200-900** | **200-800** | **200-800** | **200-700** | **200-600** |
| Ausstecher-Höhe(mm) | **185-215** | **183-213** | 180-210 | 213-243 | 210-240 | 205-235 |
| Nackenrolle (mm) | 600 x 300 x 80 | 680mm x 420mm x 90mm |
| Geleitengebiet(mm) | 320mm x 220mm | 420mm x 320mm |
| Gleiten Einstellung(mm) | 30.00  | 30.00  |
| Bett Öffnung (mm) | 100x 300(400) | 100 x 400 (500) |
| Motor(HP) | 5.00  | 7.50  |
| Maschinengewicht (kg) | 2919.00  | 5080.00  |
| Schmiersystem |  kraftvolle Automation |
| Drehzahlregelung |  Wechselrichter |
| Kupplung und Bremse |  Luft Kupplung, Reibungsbremse |
| Schwingungsreduktion | **Mechanische Montage oder Druckluftmontage** |
| **Name** | **C-Typ Hochgeschwindigkeit Press Maschine** |
| Modell | C-65 | **C-85** |
| Kapazität | 65Ton | **85Ton** |
| Hub vom Gleiten | 30mm | 40mm | 50mm | 40mm | 50mm | 60mm |
| Geschwindigkeit(SPM) | **2**00-700 | **2**00-600 | **2**00-500 | **2**00-400 | **2**00-300 | **2**00-300 |
| Ausstecher-Höhe(mm) | **2**06-256 | **2**00-250 | 196-246 | 310-360 | 305-355 | 300-350 |
| Nackenrolle (mm) | 890x520x110 | 1000x600x150 |
| Geleitengebiet(mm) | 550x350mm | 700x450mm |
| Gleiten Einstellung(mm) | 50mm | 50mm |
| Bett Öffnung (mm) | 100x450(550)mm | 170x600(700)mm |
| Motor(HP) | 15HP | 30HP |
| Maschinengewicht (kg) | 8016kg | 14500kg |
| Schmiersystem |  kraftvolle Automation |
| Drehzahlregelung |  Wechselrichter |
| Kupplung und Bremse |  Luft Kupplung, Reibungsbremse |
| Schwingungsreduktion | **Mechanische Montage oder Druckluftmontage** |

Anforderung von Käufern

|  |  |
| --- | --- |
|  Paket | Holzkiste |
|  Service nach dem Verkauf |  1Jahr |
|  Lieferzeit | 30-45 Arbeitstage |
| Transportmethode | Seeschifffahrt |
| Zahlungsfrist | T / T L / C Bargeld oder andere |

**Produkt Attribut**

|  |  |
| --- | --- |
|  Motor | TECO |
|  Doppelmagnetventil | ROSS |
|  Schütz | FUJI |
|  elektrische Relais | FUJI |
|  Pneumatische Schütz | ARK |
|  Mehrstufiger Schalter | FUJI |
|  Magnetventil | MAC |
|  Drei Kreise Führungsstift | Japan Kupferlegierung |
|  Drücken Sie die Taste | FUJI |
|  Lager | FAG |
|  Luft-Schalter und Außenteile | FUJI |
|  Schaltnetzteil | FUJI |
|  Balancer Ölzuführung | SANYO |
|  Wellendichtring | SKY |