**Technical data:**

|  |  |
| --- | --- |
| **имя** | **Uncoiler and Straightener machine 2 in 1**  |
| **Модель** | GL-200H | GL-300H | GL-400H | GL-500H | GL-600H |
| ширина катушки | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| толщина катушки | 0.5-4.5мм |
| Выпрямитель ролик | Φ68\*7штук(3 вверх / вниз 4) |
| Ведущий ролик | Φ48\*4штук（Входные 2 шт / выход 2 шт） |
| Катушка Н.Д. | Φ450-530мм |
| Катушка Н.Д. | Φ1200мм |

**Требование покупателя:**

|  |  |
| --- | --- |
| Упаковка | Деревянный ящик |
| Послепродажное обслуживание | 1 год |
| Срок доставки | 0-25 рабочих дней |
| Способ транспортировки | Транспортировка по морю |
| Средства платежа | Банковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое |

**Атрибут продукта**

|  |  |
| --- | --- |
| Европейский сертификат соответствия | Пройден |
| Ширина катушки | 0,1-1,5 мм |
| Запас | С |
| Способ расширения | Ручной или гидравлический |