**ข้อมูลทางเทคนิค**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อเครื่อง** | **Double Group Precision Straightener Machine** |
| รุ่น | STL-150 | STL-200 | STL-300 |
| ความกว้างสูงสุด( mm ) | 150mm | 200mm | 300mm |
| ความหนา(mm) | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 |
| ลูกกลิ้งการยืด |  กลุ่มแรก Φ20\*6pcs 3/3 (up/down) Second group Φ20\*19pcs 9/10 (up/down) |
| ความเร็ว | 0-16m/min |
| มอเตอร์ | 0.5HP | 1HP | 1HP |
| แรงดันไฟฟ้า | AC220V/ AC415V |
| น้ำหนักเครื่อง (kg) | 180KG | 200KG | 180KG |

**ความต้องการของผู้ซื้อ:**

|  |  |
| --- | --- |
| การหีบห่อ | กล่องไม้ |
| บริการหลังการขาย | 1 ปี |
| เวลาการจัดส่ง | วันทํางาน 0-25วัน |
| การจัดส่งสินค้า | ทางทะเล |
| เทอมการชำระเงิน | T/T L/C เงินสด หรือ อื่น ๆ |

**คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์**

|  |  |
| --- | --- |
| ใบรับรอง CE  | ผ่าน |
| ความหนาคอยล์ | 0.1 -0.6 |
| สต็อก | ไม่มี |
| ลูกค้าหลัก | Media, Haier , AUDI,DONGFENG ฯลฯ |