**ข้อมูลทางเทคนิค**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อเครื่อง** | **อันคอยล์เลอร์ / ดิคอยล์เลอร์ ไลท์** | |
| **รุ่น** | CR-80 | CR-200 |
| Coil I.D. | Φ130-410mm | Φ200-300mm |
| Coil O.D. | 800mm | 800mm |
| **ความกว้างคอยล์** | 150mm | 200mm |
| น้ำหนักคอยล์ | 80kg | 150kg |
| มอเตอร์ | 0.5HP | 1HP |

**.ความต้องการของผู้ซื้อ:**

|  |  |
| --- | --- |
| การหีบห่อ | กล่องไม้ |
| บริการหลังการขาย | 1 ปี |
| เวลาการจัดส่ง | วันทํางาน 0-10 วัน |
| การจัดส่งสินค้า | ทางทะเล |
| เทอมการชำระเงิน | T/T L/C เงินสด หรือ อื่น ๆ |

**คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์**

|  |  |
| --- | --- |
| ใบรับรอง CE | ผ่าน |
| ความหนาคอยล์ | 0-200 mm |
| สต็อก | มี |
| แบบการขยาย | โดยมือ |
| ลูกค้าหลัก | Media, Haier , AUDI,DONGFENG ฯลฯ |