**Donnée technique:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom** | Groupe Double Precision Lisseur machine |
| Modèle | STL-150 | STL-200 | STL-300 |
| Largeur max(mm) | 150mm | 200mm | 300mm |
| Épaisseur(mm) | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 |
| Rouleau de redresseur |  First group Φ20\*6pcs 3/3 (up/down) Second group Φ20\*19pcs 9/10 (up/down) |
| Vitesse | 0-16m/min |
| Moteur | 0.5HP | 1HP | 1HP |
| Tension | AC220V/ AC415V |
| **Machine** Poids | 180KG | 200KG | 180KG |

**Exigence d’acheteur**

|  |  |
| --- | --- |
| Emballage | Caisse en bois |
| Service après-vente | 1 an |
| Délai de livraison | 0-25 journées de travail |
| Manière d’expédition | Transport maritime |
| Mode de payement | T/T L/C En Espèces ou autre |

**Attribut de produit**

|  |  |
| --- | --- |
| Certificat CE | Obtenu |
| Épaisseur de bobine | 0.1-0.6mm |
| Stock | Non |
| Grand client | Media, Haier, AUDI, DONGFENG etc. |