1. **Product name: Zigzag Servo feeder machine, Model: NCF**

**1. Наименование продукта: Машина с подающим устройством с зигзагообразным сервоприводом, Модель: NCF**

1. **Feature and advantage:**

**2. Особенность и преимущество:**

* High precision + / - 0.01mm
* Высокая точность: +/-0,01 мм
* Suitable for material thickness: 0.2-3.0mm.
* Подходит для материала толщиной 0,2 – 3,0 мм.
* Suitable for all kinds of metal coil automatic feeding, easy to operate.
* Подходит для автоматической подачи всех видов металлических катушек, проста в эксплуатации.
* Suitable for automatic circle sheets producing line.
* Подходит для автоматической линии производства круглых листов.
* Japan servo motor, PLC and other electrical parts, with little malfunction and long using time. High quality, lowest maintenance.
* Японский серводвигатель, ПЛК и другие электрические детали с небольшой неисправностью и длительным временем пользования. Высокое качество, минимальное техническое обслуживание.

 Can кормить разную длину в то время, простота в эксплуатации, безопасной и высокую стабильность.

 We может настроить машину .

* Fast speed: 20m/min.
* Высокая скорость: 20 м/мин
* Coil car, pressing arm, conveyer belt, shearing machine, oiling machine etc. for choosing.
* Подъёмно-передвижная тележка, прижимной хобот, конвейерная лента, механические ножницы, промасливающая машина и др. на выбор.

**3. Introduction**

**3. Введение**

* Shenzhen Honger Machine Equipment Co.,Ltd are professional Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine, automatic feeder machine, zigzag servo feeder machine, uncoiler machine etc. in China. We are the only own international advanced big CNC that include FPW & VMC. The best quality best price servo feeder machine manufacturer in Guangdong.
* ООО «Машинное оборудование Шэньчжэнь Хунэр» является профессионалом в производстве машины с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1, машины с автоматическим подающим устройством, машины с подающим устройством с зигзагообразным сервоприводом, машины с разматывателем и др. в Китае.
* Our zigzag servo feeder machine speed can reach 0-20m/min. Precision is better than +/-0.01mm.And suitable all kinds of metal coil.
* Скорость нашей машины с подающим устройством с зигзагообразным сервоприводом может достигать 0-20 м/мин. Точность более чем +/-0,01 мм. Подходит для всех видов металлических катушек.
* Our Servo feeder machine is suitable 0-3.0mm thickness all metal coil zigzag feeding.

Наша машина с подающим устройством с сервоприводом подходит для зигзагообразной подачи всех металлических катушек толщиной 0-3,0 мм.

Our серво питатель машина широко используется для компьютера, мобильного телефона, автомобильной промышленности, производства медицинской техники, аппаратуры и инструментов, аппаратных средств и металлических частей и т.д. Промышленности.

1. **Technical data:**

**4. Технические данные:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name****Наименование** | **NC Servo Feeder Machine** |
| ModelМодель | NCF-100 | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 | NCF-700 | NCF-800 | NCF-900 | NCF-1000 |
| Max. Coil widthМаксимумМодель | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm |
| Feeding lengthдлина подачи | 0-9999.99mm |
| Coil thicknessТолщина катушки | 0.2-3.0mm |
| Bottom mould heighНижняя высота прессформыt | 70-180mm | 100-220mm |
| Feeding speedскорость подачи | 16m/min |
| Release wayдень выпуска | Mechanical |
| Servo motorСерводвигатель | YASKAWA from Japan |
| PLC | Delta from Taiwan |
| Man-machine interfaceчеловеко-машинный интерфейс | WEINVIEW from Taiwan |
| Control wayспособ управления | Electric control cabinet and hand switch box |
| Drive wayдорога | Double geared |

1. **Buyer requirement:**

**5. Требование покупателя:**

|  |  |
| --- | --- |
| PackageУпаковка | Wooden caseДеревянный ящик |
| After-Sale serviceПослепродажное обслуживание | 1 Year1 год |
| Delivery timeСрок доставки | 1-25 workdays1-15 рабочих дней |
| Shipping wayСпособ транспортировки | Ocean shippingТранспортировка по морю |
| Payment termСредства платежа | T/T L/C Cash or otherБанковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое |

1. **Product attribute**

**6. Атрибут продукта**

|  |  |
| --- | --- |
| MotorДвигатель | YASKAWAYASKAWA |
| PLCПЛК | DELTADELTA |
| Man-machine interfaceЧеловеко-машинный интерфейс | WeinviewWeinview |
| DriverПривод | YASKAWAYASKAWA |
| CE CertificateЕвропейский сертификат соответствия | PassedПройден |
| Feeding wayСпособ подачи | AutomaticАвтоматический |
| Feeding control wayСпособ управления подачей | Servo motor with PLCСерводвигатель с ПЛК |
| BearingПодшипник | Japan NSKJapan NSK |
| Air cylinderВоздушный цилиндр | Japan CKDJapan CKD |
| Big customerКрупный покупатель | Midea, Haier, AUDI, DONGFENG etc.Midea, Haier, AUDI, DONGFENG и др. |

1. Matched equipment

7. Сочетаемое оборудование

* Progressive Mould/tool/die
* Последовательная пресс-форма/инструмент/штамп
* Deep throat press machine
* Пресс-машина с глубоким зёвом
* Conveyer belt etc.
* Конвейерная лента и др.
* Zigzag uncoiler machine
* Машина с зигзагообразным разматывателем
1. **Finished product showing:**

**8. Демонстрация готового продукта:**