**1. Product name: Electric flat uncoiler machine, Model: FU**

Название продукта: Стандартный разматыватель машина, Модель: MT

**2. Introduction**

**2. Введение**

* Shenzhen Honger Machine Equipment Co.,Ltd are professional Uncoiler Straightener 2 in 1 Machine, Uncoiler machine ,straightener machine, servo feeder machine, high speed press machine etc. in China. We are the only own international advanced big CNC that include FPW & VMC. The best quality best price Uncoiler Machine manufacturer in Guangdong.
* ООО «Машинное оборудование Шэньчжэнь Хунэр» является профессионалом в производстве машины с разматывателем и выпрямителем 2 в 1, машины с разматывателем, машины с выпрямителем, машины с подающим устройством с сервоприводом, высокоскоростной пресс-машины и др. в Китае. Мы единственные, у которых есть свой международный передовой большой ЧПУ, который включает расширения файлов FPW и VMC. Производитель машины с разматывателем с лучшим качеством и выгодной ценой находится в пр. Гуандун.
* Our Uncoiler Machine speed can reach 0-16m/min. And suitable 0-800mm width all kinds of metal coil opening.

Наша скорость разматыватель машины может достигать 0-16m / мин. И подходит 0-800mm ширина все виды открытия металлической катушки.

* Our Uncoiler Machine is suitable all metal coil opening.

Наша машина Uncoiler подходит все отверстия металлической катушки.

* Our Uncoiler Machine widely used to computer, mobile phone,automobile industry,appliances manufacturing, medical apparatus and instruments, hardware & Metal parts etc industry.

Наша машина Uncoiler широко используется для компьютера, мобильного телефона, автомобильной промышленности, производства медицинской техники, аппаратуры и инструментов, аппаратных средств и металлических частей и т.д. Промышленности.

1. **Feature and advantage:**

**2.Особенность и преимущество:**

* It can work together with straighener. leBuyer can also choose non motive power sty
* Может работать вместе с выпрямителем.ле покупатель может также выбрать без движущей силой свинарник
* Maximum load weight is 2 ton.
* Максимальный вес груза составляет 2 тонны.
* Maximum material width is 800mm.Suitable for all kinds of metal coil automatic uncoilling ,easy to operate.
* Максимальная ширина материала 800mm.Suitable для всех видов металлической катушки автоматического разматывания, просты в эксплуатации.
* Suitable for metal parts, electron, electrical appliance, toy and auto parts continuous pressing production.
* Подходит для непрерывного прессования металлических деталей, электрона, электрических приборов, миниатюрных и автомобильных запчастей.
* The cheapest price machine ,High quality ,lowest maintenance.
* Самая недорогая машина, высокое качество, минимальное техническое обслуживание.
* We can customize the machine.
* Мы можем изготовить машину на заказ.
* Fast speed:0-16m/min.
* Быстрая скорость: 0-16m / мин.
* Coil car , pressing arm ,hydraulic expansion etc. for choosing.
* Катушка автомобиля, нажатие рычага, гидравлическое расширение и т.д. для выбора
1. **Technical data:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name****Наименование** | **Standard Uncoiler/Decoiler machine****Стандартный Uncoiler / Decoiler машина** |
| ModelМодель | MT-200 | MT-300 | MT-400 | MT-500 | MT-600 | MT-800 |
| Max.Coil widthширина Max.Coil | 200мм | 300мм | 400мм | 500мм | 600мм | 800мм |
| Coil thicknessтолщина катушки | 0.35-1.6мм |
| Coil I.D.Катушка И.Д. | 450-530мм |
| Coil O.D.Катушка И.Д. | 1200мм |
| Coil weightвес рулона | 500кг | 800кг | 1000кг | 1500кг | 2000кг | 2000кг |

1. **Buyer requirement:**

**5. Требование покупателя:**

|  |  |
| --- | --- |
| PackageУпаковка | Wooden caseДеревянный ящик |
| After-Sale serviceПослепродажное обслуживание | 1 Year1 год |
| Delivery timeСрок доставки | 0-10workdays0-10 рабочих дней |
| Shipping wayСпособ транспортировки | Ocean shippingТранспортировка по морю |
| Payment termСредства платежа | T/T L/C Cash or otherБанковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое |

1. **Product attribute**

**6. Атрибут продукта**

|  |  |
| --- | --- |
| CE CertificateЕвропейский сертификат соответствия | PassedПройден |
| Coil widthШирина катушки | 0-150mm0-150 мм |
| StockЗапас | WithС |
| Expansion wayРасширительный путь | Manual or hydraulic Ручной или гидравлический |
| Big customerКрупный покупатель | Midea, Haier, AUDI, DONGFENG etc.Midea, Haier, AUDI, DONGFENG и др. |

1. Matched equipment

7. Сочетаемое оборудование

* Progressive Mould/tool/die
* Последовательная пресс-форма/инструмент/штамп
* Beg heavy press machine
* Тяжелая пресс-машина
* Photoelectric hand
* Фотоэлектрическое захватное устройство
* Automatic feeder machine
* Машина с автоматическим подающим устройством
* Conveyer belt etc.
* Конвейерная лента и др.
1. **Finished product showing:**

**8. Демонстрация готового продукта:**